Full Dynamic Range Tools
Bilder ausrichten
Copyright © 2002-2011 Andreas Schömann

### Problemstellung

Die Überlagerung von mehreren Bildern einer Fotoserie zu einem HDR-Bild funktioniert nur mit exakt ausgerichteten Bildern gut. Im Kapitel "Allgemeines zur HDR-Fotografie" wurde erläutert, dass auch bei Verwendung eines Stativs unter Umständen leichte horizontale und vertikale Verschiebungen in den Ausgangsbildern zu beobachten sind. Ohne geeignete Gegenmassnahmen sind diese auch im resultierenden Endergebnis sichtbar. Die FDRTools helfen Ihnen, diese Probleme zu umgehen.

### Modul Stativ

Dialog Modul Stativ |

Die als Beispieldatensatz mitgelieferten Bilder wurden mit Vorsicht und unter günstigen äusseren Umständen aufgenommen. Sie sind bereits exakt ausgerichtet. Bei leichten horizontalen und vertikalen Verwacklungen ist hingegen ein nachträglicher Ausgleich notwendig. Hierzu dient der Schaltknopf "Ausrichtung", der im Ausrichtungsmodul neben dem Schaltknopf "Vorgaben" angeordnet ist.

Im allgemeinen arbeitet der in den FDRTools implementierte Algorithmus sehr zuverlässig und liefert optimale Ergebnisse mit perfekter Überdeckung. Bei Bildszenen mit bewegten Objekten ist hingegen Vorsicht geboten. Manchmal ist hier eine manuelle Nachbearbeitung erforderlich. In der nebenstehenden Abbildung sehen Sie 3 Aufnahmen einer Szene, die ausgerichtet wurden und offenbar deutliche horizontale und vertikale Verschiebungen aufweisen. Die Bildszene weist zwei bewegte Objekte auf, eine wehende Flagge und ein fahrendes Auto.

Vorschau-Fenster |

Die genaue visuelle Inspektion des resultierenden Ergebnisbildes im Fenster Navigator zeigt, dass die Bilder noch nicht perfekt ausgerichtet sind. Durch Anklicken eines interessierenden Problembereichs im Fenster Navigator wird das Vorschau-Fenster geöffnet, dass eine Ansicht des Endergebnisses in einer 1:1-Ansicht bzw. einer 100-%-Ansicht erlaubt. Im Bereich des Kirchturms sind deutlich Unschärfen und Verschiebungen zu erkennen.

Zur manuellen Korrektur dieser Dinge müssen Sie zunächst im Hauptfenster alle Bilder, bis auf das ganz oben angeordnete Referenzbild und ein weiteres Ihrer Wahl, auskommentieren bzw. die Einbindung durch Drücken des Schaltknopfes "Einbindung" deaktivieren. Im Navigator-Fenster und auch im Vorschau-Fenster wird automatisch eine Neuberechnung des Ergebnisses durchgeführt. Durch Verschieben der Regler der zweiten aktiven Aufnahme können Sie die beiden aktiven Aufnahmen manuell zur pixelgenauen Überlagerung bringen. Durch entsprechendes abwechselndes Aktivieren und Deaktivieren der weiteren Aufnahmen einer Bildserie können Sie in einem solchen Fall schliesslich alle Aufnahmen pixelgenau ausrichten.