Full Dynamic Range Tools
Werkzeuge
Copyright ©2002-2011 Andreas Schömann

### Weißabgleich

Klicken Sie den Umschalter mit der Pipette um das Weißabgleichswerkzeug zu verwenden. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Bild. Wenn Sie mit der Pipette in das Bild von Navigator oder Preview klicken wird die Farbe an dieser Stelle gemessen. Die Weißabgleichskorrektur passt dann die roten und blauen Kanäle so an, daß die Stelle "neutral grau" wird, d.h. die Farbkanäle Rot, Grün und Blau nehmen denselben Wert an.

##### Optionsschalter 'Probengröße'

Die Fläche der gemessenen Stelle ist variabel. Es kann ein einzelnes Pixel sein oder ein Quadrat mit 3 oder 5 Pixeln Kantenlänge.

##### Optionsschalter 'Weißabgleich'

'Angepasst' zeigt an, daß der Weißabgleich angepasst wurde. 'Original' setzt roten und blauen Kanal auf ihren Vorgabewert zurück.

##### Regler Rot/Blauabgleich

Als Alternative zur Pipette können Sie Regler benutzen um die Korrekturwerte für roten und blauen Kanal manuell einzustellen.

| Werkzeugfenster |