Full Dynamic Range Tools
Speichern der Ergebnisse
Copyright © 2002-2009 Andreas Schömann

### Allgemeines

Beim Verlassen der FDRTools werden die Projekte mitsamt allen relevanten Projektdetails automatisch gespeichert. Beim erneuten Start des Programms stehen die Projekte dann automatisch wieder zur Verfügung.

Die Ergebnisse der Bearbeitung einer Szene, sprich HDR-Bild und tonegemapptes Bild, werden explizit abgespeichert. Diese Funktionen stehen im Projekteditor zur Verfügung. Das Abspeichern wird ausgelöst durch Drücken des "Speichern"-Knopfes in der Symbolleiste oder durch Betätigen der Funktionsfolge Bilder -> Speichern unter....

| Speichern eines Ergebnisses im Projekteditor |

Je nach der voreingestellten Betrachtungsweise im Navigator-Fenster - HDR-Bild Inspektor oder Tongemapptes Bild - werden beim Abspeichern im nachfolgenden Dateiauswahldialog HDR- oder LDR-Formate vorausgewählt. In der nachfolgenden Navigator-Abbildung ist die Darstellungsart Tongemapptes Bild aktiviert. Entsprechend würde bei einem Abspeichern ein LDR-Bildformat ausgewählt.

| Navigator zeigt tongemapptes Bild |

### HDR-Datenformate

Ein HDR-Bild ist der Versuch einer Rekonstrukion der Intensitätsverhältnisse der realen Szene, so wie unser Auge sie sehen würde. Ein (optimales) HDR-Bild umfasst daher den gesamten Dynamikbereich einer Szene in unkomprimierter Form. In der Regel ist ein HDR-Bild nicht verlustfrei in einem 8-Bit-Datenformat speicherbar. Zum verlustfreien Abspeichern wird in der Regel ein Fliesskommaformat benötigt. FDRTools unterstützt die Flisskommaformate OpenEXR, RGBE und TIFF FP (floating point). Daneben werden auch 32-Bit und 16-Bit Integerformate unterstützt.

Wir empfehlen zur Speicherung von HDR-Bildern das OpenEXR-Format.

In der nachfolgenden Abbildung findet sich der Dateiauswahldialog, der beim Speichern und aktiviertem Navigator-Reiter HDR-Bild Inspektor eingeblendet wird.

| Auswahl des HDR-Datenformats RGBE |

Ergänzend finden Sie hierzu nachfolgend und beispielhaft den Dialogbildschirm, den Sie nach der Vorgabe eines Dateinamens und dem Betätigen des Knopfes Speichern sehen. Im abgebildeten Beispiel wurde das OpenEXR-Format ausgewählt.

| Speichern einer Datei im Datenformat OpenEXR |

Im Dialog können Sie - je nach verwendetem Dateiformat - eine der möglichen Komprimierungsmethoden wählen.

Sie können auch ein externes Programm benennen, in dem das abzuspeichernde Bild weiterverarbeitet werden soll. Das externe Programm wird dann automatisch mit dem übergebenen Bild gestartet. Bei HDR-Bildern ist eine externe Bearbeitung in der Regel nur dann sinnvoll, wenn das externe Programm mit Fliesskommaformaten umgehen kann.

### LDR-Datenformate

Beim Tonemapping wird der Dynamikbereich einer Szene so komprimiert, dass das Resultat in einem herkömmlichen 8-Bit bzw. 16-Bit-Datenformat gespeichert werden kann. Solche Formate wie bspw. JPEG bezeichnet man auch als LDR-Formate (low dynamic range). FDRTools unterstützt einige 8-Bit und 16-Bit-Integerformate. Die wichtigsten sind TIFF 16-Bit und JPEG. Da FDRTools nicht als vollständige Bildbearbeitung konzipiert ist und daher die mit FDRTools erzeugten LDR-Bilder in der Regel mit einem externen Bildbearbeitungsprogramm nachbearbeitet werden, ist die Speicherung in einem möglichst verlustfreien Format sinnvoll. Daher die folgende Empfehlung:

Wir empfehlen zur Speicherung von tonegemappten Bildern das 16-Bit TIFF-Format.

In der nachfolgenden Abbildung findet sich der Dateiauswahldialog, der beim Speichern und aktiviertem Navigator-Reiter Tonemapping eingeblendet wird.

| Speichern einer Datei im LDR-Datenformat |

Je nach gewähltem Dateiformat sind die beeinflussbaren oder auszuwählenden Merkmale unterschiedlich. Nachfolgend sehen Sie einen Bildschirmausdruck für das Abspeichern nach Auswahl des TIFF-Formats.

| Speichern einer Datei im TIFF-Datenformat |

Im Dialog können Sie - je nach verwendetem Dateiformat - eine der möglichen Komprimierungsmethoden wählen.

Sie können auch ein externes Programm benennen, in dem das abzuspeichernde Bild weiterverarbeitet werden soll. Das externe Programm wird dann automatisch mit dem übergebenen Bild gestartet. Im vorliegenden Fall wurde das Programm "IrfanView" eingetragen. Selbstverständlich können Sie hier jedes andere Bildbearbeitungsprogramm Ihrer Wahl vorgeben.